[bookmark: _Toc80789022]南通市第三人民医院移动PDA项目
技术了解需求
一、项目建设需求
[bookmark: _GoBack]为满足市医院本部及东院区投入使用后的业务发展需求，进一步推进医院智慧化建设，优化临床护理、移动诊疗工作模式，提升医护人员工作效率，实现患者信息实时调取、床边业务快速办理，解决传统纸质登记、固定工作站操作的局限。结合院区门诊、住院、护理单元业务规模扩张后，现有移动终端设备数量不足、配置不满足新院区临床业务开展的现状，拟新增一批PDA移动护理终端设备，支撑新院区临床移动业务落地，助力院内诊疗服务数字化、精细化管理。
二、需求清单
	序号
	设备名称
	技术参数规格需求
	单位

	1
	PDA
	技术参数要求：
1、操作系统：≥Android 12.0；
2、处理器：≥八核2.2GHz 高性能处理器；
3.存储器：≥4GB RAM，≥64GB ROM，支持拓展至128GB ROM , 6GB RAM（选配），支持Micro SD卡（最高支持2TB）；
4.显示屏：≥5.5英寸 ，分辨率≥1440*720 IPS高清屏，工业级电容屏，支持湿手操作/多点触控/手套模式；
5.实体功能键：侧面扫描键≥2个，侧面电源键1个，音量±键1个，为便于消毒，正面不得使用物理按键；
6.电池容量：锂电池4.4V供电 ，≥5000mAh ，可拆卸 ，支持选配备电支持功能（即热插拔，更换电池设备无需重启）；
7.扫描引擎：高性能扫描引擎，采用十字准心对焦提高识别率，支持一维码、二维码、电子屏幕扫描，同时支持污损残缺条码和避光带扫描；
8.扫描设置：可根据现场环境调整扫码头曝光、增益等设置，提升解码效果（提供功能截图）；
9.同步功能：具网络时间同步或局域内时钟源同步功能；
10.音频：内置双麦克风（支持降噪）/Type-C（带耳机功能）；
11.提示：振动提示/LED提示/音频提示；
12.震动马达：内置震动马达；
13.传感器：G-Senser（重力传感器）/接近传感器/光线传感器，陀螺仪/地 磁传感器/高精度气压计(选配）；
14.重量及尺寸：≤285g（含电池），160mm*78mm*15mm≤尺寸≤165mm*80mm*16mm；
15.摄像头：后置≥1300万摄像头 ，支持自动对焦/PDAF ，前置≥500万像素；
16.NFC：频率13.56MHz 读取距离35mm以内，通讯协议 ISO14443A/14443B/15693；
17.工作温度：-20°C ~ 60°；
18.存储温度：-40℃ ~70℃；
19.静电放电：±15KV（空气放电），±8KV（接触放电）；
20.湿度：0 ~ 95% (无结露) ；
21.充电模式：Type-C充电方式 ，支持18W快充；
22.扫码读取：支持国际通用的一维条码与二维条码；
23.抗摔高度：可经受多次1.5米到水泥地面的跌落；
24.工业防护等级：≥IP67；
25.网络制式：全网通，兼容移动、电信、联通；
26.蓝牙：≥Bluetooth 5.2 ，支持BLE；
27.无线局域网：
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w/ax（双频 Wi-Fi: 2.4G+5G），支持快速漫游；
28.GPS：GPS/AGPS/北斗/伽利略/GLONASS/QZSS；
29.医用外壳：外壳采用抗菌材料，可酒精、过氧化氢擦拭，消毒，非金属后盖；
30.平均无故障时间：平均无故障工作时间≥20000小时；
31.管理工具：配置单机版桌面管理工具，可限定使用内容及连接网络，便于统一管理，提高信息安全；
32.自带扫描软件：自带条码扫描软件，支持识别条码类型、支持参数配置导入导出，可调曝光、增益等扫描配置，适应各种应用场景；
33.授权：提供原厂授权书。
	台

	2
	软件支持
	1.软件兼容性：产品必须能与现有移动护理软件系统无缝衔接使用，提供相关证明材料；
2.管理平台：可实现设备内网管理平台应用，可对设备进行批量管理，设备状态信息查看，应用推送，系统升级等功能；
3.远程控制：可实现内网远程控制PDA，方便文件存放删除，可以远程控制调试设备。
	项

	3
	其他服务
	提供本地化服务，故障响应时间24小时内。到货后提供安装、调试、培训等服务。
	项



三、其他
此次技术了解提供单台PDA报价。
