需求一：
南通市第三人民医院“互联网医院”项目技术要求
一、项目概述
[bookmark: _GoBack]根据南通市第三人民医院业务需求，本项目为涵盖互联网护理、互联网医院在内的智慧医院一期建设 。
为响应国家互联网+医疗的建设指导要求，充分利用移动互联网技术带来的技术红利，我院将通过本项目的建设发挥智能手机在现代医院信息化中的作用，即结合本院业务特点构建包含互联网医院功能、互联网护理服务在内的线上线下一体化患者移动服务平台。
本项目拟通过建设统一的移动互联网支撑平台，要求有能力支撑未来医院智慧服务等能力建设；与此同时，该移动化平台应该能够支持移动应用的信息安全要求，支持统一登录，安全加密通讯、存储等，安全架构符合主流安全架构设计，满足医院信息安全监管的要求。
本次项目将按照构建以互联网医院为统一入口的患者就医平台，集成互联网护理相关业务,在此基础上开展具有本院特色的互联网患者服务，打造南通地区最典型的互联网服务新模式。
二、技术要求
1. 互联网医院；
按照江苏省互联网应用相关政策要求，完成相应功能开发，并通过验收拿到互联网应用运营牌照，政策要求功能包括：首诊咨询、在线问诊挂号、在线问诊排队叫号、图文问诊、视频问诊、快捷回复、问诊支付、支付退费、服务评价、问诊记录、开医嘱、开药品处方、开检查申请单、开检验申请单、线上病历、药品物流、CA认证、药师端审方、用药咨询、互联网就诊流程指引、就诊评价、微信公众号原有业务整合、电子健康卡认证、医院介绍、健康咨询、医生移动端/PC端建设、对接省监管平台，非政策要求功能包括：慢病续方、合理用药审查、智能导诊、就诊流程可视化指引、智能预问诊、线上医技预约、智能客服、医保电子凭证线上支付
2. 互联网护理
护理预约：选择具体的护理项目，进行预约，需要提交提交病情描述、就医证明、服务时间、服务地址等相关资料。预约记录：待付款：患者在支付界面未进行支付，生成待付款的订单，可以取消订单，也可以直接查看订单去付款。 待接单：患者支付护理项目费用，该预约记录生成待接单。待服务：管理后台指派护士，护理完成接单后，该状态为待服务 已服务：护士全部护理服务状态为已服务。 电子发票：患者完成护理服务后，可在订单记录申请开具电子发票。
3. 统一对账平台 
支持医院各场景多渠道支付及对账，包括但不限于：线上互联网医院、医联体协作、互联网护理、微信公众号、线下自助机、窗口扫码支付等，纳管原有老his支付对账平台。
三、产品演示
对于本项目要求的功能能够进行产品演示，并提供产品开发合同或应用商店开发者信息证明产品真实性。










需求二：
南通市第三人民医院人力资源管理系统
一、总体要求
实现医院人力资源管理核心业务：组织管理、岗位管理、编制状态、职工管理、业务预警、人事异动、报表管理、表格工具、工资保险福利管理、考勤排班管理、招聘管理、自助功能等的信息化管理功能，以满足医院当前的管理要求。     
通过系统建立统一规范的人事数据标准，和主数据平台集成接口，作为我院人事主数据的数据来源，并支持多科室按分工业务应用。具有良好的可扩展性，功能完整性，以满足医院未来的业务调整。
[bookmark: _Toc518407797]二、功能要求
[bookmark: _Toc518407810]（一）机构岗位管理
1. 机构管理
根据医院现有组织架构灵活建立，也可以根据以后的调整由人事科更改。能自动生成组织架构图。组织机构可以记录版本，方便了解历史的组织机构情况。
2. 岗位管理
按医院标准建立职务体系、岗位体系，如院级、处级、科级，管理岗、专技岗、工勤岗及等级标准。能生成岗位说明书，并直接打印。
（二）职工管理
可以通过系统记录职工的所有档案信息，包括学历等如文信息。帮助人事科对职工进行分类管理。各科室可以维护对应的信息。方便查询与统计。
（三）信息预警
能根据人事科要求，对日常的如即将退休人员等通过系统自动提醒

（四）考勤排班管理
根据医院的考勤排班方案，可以自定义假期、班次、班组等，各考勤员维护班次考勤信息。每个月通过系统能自动生成考勤明细表、考勤汇总表
（五）工资福利管理
针对医院不同用工类别人员，灵活制定相应工资、福利（包括社保、公积金、年金）等账套类别，满足上级单位对医院工资管理的要求。能通过系统自动进行工资的自动调资，自动计算奖金系数等。
（六）报表管理
上级单位及医院内部的登记表、花名册、统计报表能通过系统自动生成，能导出打印。最好有工具可以自己修改，像事业单位统计报表等能每年及时更新。
（七）招聘管理
包括公开招聘的报名、资格初审、缴费和准考证打印等，严格按照卫健委备案制公开招聘要求进行网络招聘。
（八）其他要求
通过浏览器登录系统
数据的权限管理要细化，保障数据安全性
和集成平台数据集成



需求三：
数据中心设备维保项目
一、报名资格条件：
1、应具有独立企业法人资格、有相应的经营范围（系统集成）（提供营业执照复印件并加盖公章）；
2、供应商需提供DELL EMC授权的ASN(Authorized Service Network)、ASP（Authorized Service Provider）的服务提供商出具的针对本次项目的一年维保授权函原件及一年质保函原件，供应商需具有CCIE、VCP及相应的信息系统集成资质。
3、服务响应时间为接到采购人电话报修后2小时内到达现场，提供公司营业执照地址导航页面截图证明材料。供应商需要自行进行现场勘测，熟悉相关情况，并根据现在的情况提供提供相应的设备维保方案，不进行现场勘测为无效响应。
4、供应商授权委托代理人须为供应商正式员工，提供2020年9月至2021年3月的社会保险缴费清单。供应商至少需提供壹份三甲医院的数据中心维保服务合同。
5、响应公司及法人近三年无行贿犯罪记录，自愿接受监督，如有举报经核查属实，同意招标人取消本中标资格并没收投标保证金以及在今后不再参加招标人的招投标活动（提供承诺书）。 
6、符合相关法律、法规规定的其他要求。

二、维保内容及清单：
1、维护设备清单 
	序号
	项目
	品牌
	型号
	配置
	数量

	1
	统一云交换系统
	思科
	矩阵控制器 UCS-FI-6248UP
	含相应模块
	6套

	2
	统一云计算系统
	思科
	服务器机箱N20-C6508
	6U机箱 冗余电源、风扇、每套2个矩阵扩展模块（8口对外，32口对内，10G FCoE）
	3套

	
	
	
	刀片服务器UCSB-B200-M3
	E5-2650*2/196G-384G/FCoE网卡*2
	8把

	
	
	
	刀片服务器UCSB-B200-M4
	E5-2630 V4*2/256G-512G/FCoE网卡*2
	10把

	3
	云数据中心存储池1
	EMC
	VNX5600
	双控，4块 200GSSD硬盘；11块600G 10K SAS硬盘；55块3T 7.2K SATA硬盘; 4个磁盘扩展柜，带FAST 软件包，带NAS机头
	1套

	4
	云数据中心存储池2
	EMC
	Unity 400F
	每台包括15块1.6TB SSD热插拔硬盘；10块1.92TB SSD热插拔硬盘4个16Gbps FC和4个10Gbps端口（电口）；配置高速缓存96GB
	2套

	5
	云数据中心存储3
	宏衫
	MS2500G2-12S
	双控制器，含32G缓存，8个8G FC，6T*12块NL-SAS硬盘
	1套

	6
	EMC vplex存储虚拟化网关
	DELL EMC
	EMC vplex存储虚拟化网关
	配10TB本地容量管理许可；最大可管理虚拟化容量为8PB
	1套

	7
	存储专用交换
	思科
	DS-C9148D-8G12P
	12口激活
	2台

	8
	存储专用交换
	思科
	DS-C9148S-16G24P
	24口激活
	2台

	9
	云操作系统
	VMware
	vSphere 5 Enterprise
	6颗 CPU + 1个vCenter授权
	1套

	10
	运维管理平台
	H3C
	H3C U-Center
	网络、主机、应用监控运维，100个网络管理授权，200个无线设备管理授权、50个应用管理授权
	1套

	11
	广域网路由器
	思科
	CISCO 2911
	W/3 GE4
	1台



2、质保设备清单 
	序号
	项目
	品牌
	型号
	配置
	数量

	1
	统一云交换系统
	思科
	矩阵控制器 UCS-FI-6248UP
	含相应模块
	6套

	2
	统一云计算系统
	思科
	服务器机箱N20-C6508
	6U机箱 冗余电源、风扇、每套2个矩阵扩展模块（8口对外，32口对内，10G FCoE）
	3套

	
	
	
	刀片服务器UCSB-B200-M3
	E5-2650*2/196G-384G/FCoE网卡*2
	8把

	
	
	
	刀片服务器UCSB-B200-M4
	E5-2630 V4*2/256G-512G/FCoE网卡*2
	10把

	3
	云数据中心存储池1
	EMC
	VNX5600
	双控，4块 200GSSD硬盘；11块600G 10K SAS硬盘；55块3T 7.2K SATA硬盘; 4个磁盘扩展柜，带FAST 软件包，带NAS机头
	1套

	4
	云数据中心存储池2
	EMC
	Unity 400F
	每台包括15块1.6TB SSD热插拔硬盘；10块1.92TB SSD热插拔硬盘4个16Gbps FC和4个10Gbps端口（电口）；配置高速缓存96GB
	2套

	5
	EMC vplex存储虚拟化网关
	DELL EMC
	EMC vplex存储虚拟化网关
	配10TB本地容量管理许可；最大可管理虚拟化容量为8PB
	1套

	6
	存储专用交换
	思科
	DS-C9148D-8G12P
	12口激活
	2台

	7
	存储专用交换
	思科
	DS-C9148S-16G24P
	24口激活
	2台




3、数据中心质保清单服务内容
[bookmark: _Toc26538163]现场技术支持服务
准备工作：
查阅设备档案，了解设备运行情况及设备以往所发生过的问题及处理办法；
准备技术服务工具、技术服务资料、交通工具、必要的备品备件及软件。
供应商工程师将严格遵循用户机房出入管理制度有关规定，履行机房登记手续并在维护管理人员的引导下，进入故障现场。
供应商工程师将在处理故障前了解设备运行情况，核实故障现象，并根据故障现象对设备进行故障分析定位、测试、诊断，并制定业务恢复和故障解决技术方案,。供应商保证优先实施业务恢复，在恢复业务的前提下，再进行彻底的故障修复。技术方案经用户相关主管人员批准后，由供应商的技术人员进行实施；或在用户主管人员允许的情况下，由供应商的技术人员进行具体实施。
如果确定为设备硬件故障，供应商将提供设备硬件为用户进行更换。如果是系统软件故障，供应商将在维保合同规定的服务范围内，为用户修复系统软件故障。
供应商工程师在处理故障时，会认真填写《故障处理报告》并得到用户签字确认及存档后方离开，供应商工程师在处理故障后，将向用户维护人员解释故障原因和解决方法，以及在日常维护中的预防措施。
[bookmark: _Toc372200742][bookmark: _Toc26538164]远程技术支持服务
如果有条件并得到允许，供应商工程师能够通过远程登录系统给予及时支持，检查系统运行情况，确保维修速度及质量。
对维护项目范围内的设备进行计划的定期现场检查，及时发现设备运行中出现的隐患，通过系统调整等手段，减少设备发生故障的概率，保证设备稳定、高效运行。
提供每同至少提供一次设备现场巡检服务，按照系统维保巡检管理规程的相关要求，对用户的所有设备进行细致全面的健康检查。检查的内容包括软件、硬件检查，电源、告警及设备运行环境的检查等，以及对现场进行环境评估与指导，并及时提供巡检报告。
硬件系统：有无故障黄灯亮或闪烁，系统日志和系统邮件中有无报错信息，诊断程序校验所有硬件设备运行情况，发现异常，抢先更换故障或可能故障硬件。
操作系统：确认系统是否在正常的状态下运行，同时对系统运行过程中所产生的垃圾文件和日益膨胀的日志文件进行清理。如果系统运行出现异常，供应商工程师在征得用户系统管理员同意后，负责对操作系统进行系统性能调整和系统优化，必要时进行微码升级和补本安装，提高系统效率和安全性。
虚拟化系统：对虚拟化系统进行详细检查，并在条件允许的情况下进行模拟故障测试，以确保在发生故障的情况下保证备份机能够正常接管生产机的工作。
现场技术交流
巡检过程详尽回答用户工程师在日常使用设备时碰到的问题。
完成现场设备巡检后，将详细填写“维保服务记录单”。在设备巡检完成后2个工作日内，提交设备巡检报告。
为用户建立设备维修档案，并根据设备运行情况向用户提供设备升级、改造、更换的建议和方案。在设备巡检过程中对用户工程师进行现场培训。
在重大节日和政治活动封网前，供应商工程师也将对设备进行巡检。保证设备在这段时间内正常运行。
4、数据中心维保清单服务内容
[bookmark: _Toc26538168]日常维护
根据招标要求，针对正常运行中的设备进行保养，软件升级，功能检查，以期排除潜在故障因素，及时发现故障隐患并做出处理，确保设备稳定运行，针对用户业务系统的要求，及时响应更新升级平台软件。并做到如下基本要求：
维护公司必须做到存储设备巡检每周1次。
(1) 每次定期设备巡检做好纸质记录，将发现的故障隐患上报委托方
(2) 定期设备工作状态检查、设备安全性检查、设备性能检查、设备间线缆整理等。
(3) 软件日常维护:分配磁盘空间检查,备份软件检查等.
(4) 数据迁移,须提供用户要求的涉及设备的所有相关现场技术报务.提供详细的技术方案,不得影响系统正常运行.对于不属于本项目的设备,应现场场配合用户及其他厂商,提供必要的辅助服务.
(5)必要时对设备进行清洁.保持设备良好运行状态.
[bookmark: _Toc26538169]故障维护
（1）系统日志,检查错误日志,分析设备状态,系统运行性能检查和高级检查.
（2）全天候（24小时*7天）实时电话响应；
（3）接报故障后，响应时间为1小时，2小时内到现场，一般故障4小时内修复，需更换设备的故障或设备外修的故障一般当日修复，重大故障、特大故障2天内修复，维修结果填写《维修任务单》，一式两份，一份报送委托方确认，另一份存档备查，同时每次维修情况记入维保档案报委托方确认。
（4）维保公司必须承诺为本项目中的所有设备提供满足服务期限的备品备件，且用于本项目中的备品备件必须是来自于设备原厂商的全新产品。日常维保工作中，维保公司必须在备件库中保有一定数量的易损备品备件（随时对已使用的备件进行补充），以确保能满足日常运维保障的基本要求。
（5）设备返修，维保单位对设备故障不能自行修复的，可送原厂返修或送专业单位修理，相关修理费用由维保单位支付；
（6）当发生硬件设备故障时，如不能在24小时内修复故障，若用户要求,维保公司必须提供备机，并根据故障设备型号提供备机型号、配置、配电及相关的运行情况资料，在用户监督下进行安装、部署。设备故障修复后，经用户同意维保公司撤回备机，由用户负责对备机进行检查，涉及有用户数据保存的设备，须进行相应的处理。
（7） 故障处理完毕2个工作日内，维保公司提供《故障处理分析报告》，详细说明故障原因、处理过程、解决办法、预防措施等关键内容，并签字盖印章，提交给用户备案。系统恢复正常后，维保公司工程师应对系统进行持续跟踪，避免遗留问题。
[bookmark: _Toc26538170]6、其他要求
重大系统变更现场值守服务,服务期内，用户在出现新系统上线、系统割接、设备扩容、移机、机房调整等重大系统变更事件时，维保公司须对参保设备提供设备移动、安装调试、配置调整、数据迁移、辅助工具软件安装等现场服务。对于不属于维保公司维护设备范围内设备，应现场配合用户及其他厂商，并提供必要的辅助服务。
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